**Ausschreibungstext für Breitlattenzaun „Bl:rk“**

\_ \_ \_ lfdm. Lieferung und Montage eines Lärchenzaunes \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

in ebenem Gelände entsprechend Skizze

bzw. nachfolgender Abwicklung

\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_

**Breitlattenzaun mit Rundkopf „Bl:rk“**

Lattenprofil 9 x 2,5 cm,

Breitlatten und Trapezriegel aus PEFC zertifiziertem,

heimischem Lärchenholz, natur unbehandelt

[: Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält

im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina. ],

Elemente \_ \_ \_ \_ cm breit und \_ \_ \_ \_ cm hoch

zzgl. Bodenfreiheit,

[ Standardbreite 200 cm / Maximalbreite 230 cm ]

[ Standardhöhen 60, 68, 78, 98, 123, 148 cm ],

Standardelement bestehend aus zwei/drei

horizontalen, stabilen Trapezriegeln ca. 9/7 x 3 cm

und senkrechten Breitlatten 9 cm breit und 2,5 cm

stark, oben mit geschliffenem Rundkopf,

vierseitig gehobelt und gefast, Breitlatten

im Abstand von 4-5 cm auf den Querriegeln

mit Edelstahlschrauben V2A befestigt

**Variante 1**

**[: Montage der Zaunelemente zwischen**

**Systempfosten 9 x 9 cm! ]:**

Systempfosten aus PEFC zertifiziertem, heimischem

Lärchenholz, natur unbehandelt

[: Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält

im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina! ],

Vierkantpfosten 9 x 9 cm aus herzgetrenntem Holz,

vierseitig gehobelt und gefast, mit einem integrierten

Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl 50/50 x 6 mm,

ca. \_ \_ \_ \_ cm lang zzgl. Bodeneinstand [ T-Stahl ],

in Ortsbeton versetzt,

[ Standardhöhen 68, 76, 86, 106, 131, 156 cm ],

Ausführungsvariante mit Aluminium-Pyramidenkappe,

gefrästem Pyramidenkopf oder gefrästem Rundkopf,

**[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die**

**gewünschte Ausführungsvariante an. ]**

Zaunelemente mit V-Beschlägen aus Edelstahl V2A

zwischen den Pfosten montiert

[: Berechnung erfolgt nach Aufmaß pro Laufmeter. ]

**Variante 2**

**[: Montage der Zaunelemente vor**

**Systempfosten 9 x 9 cm, d.h. die Pfosten**

**sind nur auf der Zauninnenseite sichtbar! ]:**

Systempfosten aus PEFC zertifiziertem, heimischem

Lärchenholz, natur unbehandelt

[: Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält

im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina! ],

Vierkantpfosten 9 x 9 cm aus herzgetrenntem Holz,

vierseitig gehobelt und gefast, mit einem integrierten

Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl 50/50 x 6 mm,

ca. \_ \_ \_ \_ cm lang zzgl. Bodeneinstand [T-Stahl],

in Ortsbeton versetzt,

[ Standardhöhen 68, 76, 86, 106, 131, 156 cm ],

Ausführungsvariante mit Aluminium-Pyramidenkappe,

gefrästem Pyramidenkopf oder gefrästem Rundkopf,

**[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die**

**gewünschte Ausführungsvariante an. ]**

Zaunelemente vor den Pfosten montiert

[: Berechnung erfolgt nach Aufmaß pro Laufmeter. ]

**Variante 3**

**[: Montage der Elemente vor**

**T-Stahl-Pfosten, d.h. die Pfosten sind**

**nur auf der Zauninnenseite sichtbar! ]:**

Pfosten aus feuerverzinktem T-Stahl,

T 40/40 x 5 mm mit Patentlasche, oben mit

Schrägschnitt [ Schnittstelle kaltverzinkt. ],

\_ \_ \_ \_ cm lang, in Ortsbeton versetzt,

Elemente endlos an den T-Pfosten von hinten mit

Edelstahlschrauben V2A befestigt

[: Berechnung erfolgt nach Aufmaß pro Laufmeter. ]

Liefernachweis:

die zaunfabrik-natur, fon +49 [0]7641-9351868,

fax 9351867, [www.zaunfabrik-natur.de](http://www.zaunfabrik-natur.de),

kontakt@zaunfabrik-natur.de

\_ \_ \_ Stück Aufpreis für verstärkten T-Stahl 60/60 x 7 mm \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_ \_ \_ Stück Aufpreis für angeschweißte Bodenplatte, \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

100 x 150 mm mit 4 Bohrungen 11 mm,

für die Montage auf Betonmauern

\_ \_ \_ Stück Aufpreis für angeschweißte Winkelplatte, \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

150 x 100 x 100 mm mit 4 Bohrungen 11 mm,

für die Montage auf/an Betonwinkelsteinen

\_ \_ \_ lfdm. Aufpreis für Ausführung ohne Kopffangstelle, \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

in Anlehnung an die Vorgaben des GUVV,

d.h. Abstand zwischen Oberkante Querriegel

und Oberkante Latte von max. 4 cm

\_ \_ \_ lfdm. Aufpreis für die Montage hinter Randeinfassungen, \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

inkl. Spitzarbeiten an der Betonschulter im Bereich

der Pfostenfundamente

\_ \_ \_ Stück Aufpreis für die Anpassung der Elemente, \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

bei Eck-, End- und Torpfosten

\_ \_ \_ Stück Lieferung und Montage einer Flügeltüre **„Bl:rk“** \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

passend zu obigem Lärchenholzzaun,

inkl. Systempfosten,

einflügelig,

Öffnung DIN links, rechts einwärts,

Breite ca. \_ \_ \_ \_ cm [ Flügelbreite ],

[ Standardbreiten 100, 120 cm ],

Höhe ca. \_ \_ \_ \_ cm [ Flügelhöhe ]

zuzüglich Bodenfreiheit,

[ Standardhöhen 60, 68, 78, 98, 123, 148 cm ],

Breitlatten, verstärkte Randhölzer und Z-Riegel

aus heimischen Lärchenholz, natur unbehandelt

[: Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält

im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina! ],

seitliche Rahmenhölzer des Flügels zur Aufnahme

der Bänder und der Schließvorrichtung verstärkt,

senkrechte Breitlatten 9 cm breit und 2,5 cm stark,

oben mit geschliffenem Rundkopf,

vierseitig gehobelt und gefast, Breitlatten im

Abstand von 4-5 cm auf dem Z-Riegel

mit Edelstahlschrauben V2A befestigt,

Türkonstruktion mit stabilen, feuerverzinkten

Langbändern und verstellbaren Kloben

[: Beschlagteile feuerverzinkt, Schrauben verzinkt. ],

**Variante 1:**

Verriegelung mit feuerverzinkter Gartentorfalle

**Variante 2:**

Verriegelung mit verzinktem Bolzenriegel

[ Schließung ist mit einem bauseitigen

Vorhängeschloss möglich. ]

**Variante 3:**

Verriegelung mit zweitourigem Einsteckschloss,

Aluminium Langschild, Aluminium Drückergarnitur

und Nirosta-Schließblech, vorbereitet für

bauseitigen Profilzylinder

Systempfosten 9 x 9 cm aus Lärchenholz mit

integriertem Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl

60/60 x 7 mm, in Ortsbeton versetzt,

Ausführungsvariante mit Aluminium-Pyramidenkappe,

gefrästem Pyramidenkopf oder gefrästem Rundkopf

**[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die**

**gewünschte Ausführungsvariante an. ]**

Systempfosten 12 x 12 cm aus Lärchenholz mit

integriertem Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl

70/70 x 8 mm, in Ortsbeton versetzt,

Ausführungsvariante mit Aluminium-Pyramidenkappe,

gefrästem Pyramidenkopf oder gefrästem Rundkopf

**[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die**

**gewünschte Ausführungsvariante an. ]**

Liefernachweis:

die zaunfabrik-natur, fon +49 [0]7641-9351868,

fax 9351867, [www.zaunfabrik-natur.de](http://www.zaunfabrik-natur.de),

kontakt@zaunfabrik-natur.de

\_ \_ \_ Stück Aufpreis für Profilzylinder normalschließend, \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

mit drei Schlüsseln

\_ \_ \_ Stück Lieferung und Montage eines Flügeltores **„Bl:rk“** \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

passend zu obigem Lärchenholzzaun,

inkl. Systempfosten,

zweiflügelig mit symmetrischer Teilung,

Öffnung DIN links, rechts einwärts,

Breite ca. \_ \_ \_ \_ cm [ Flügelbreite ],

[ Standardbreiten 2 x 150, 2 x 175, 2 x 200 cm ]

Höhe ca. \_ \_ \_ \_ cm [ Flügelhöhe ]

zuzüglich Bodenfreiheit,

[ Standardhöhen 60, 68, 78, 98, 123,148 cm ],

Breitlatten, verstärkte Randhölzer und Z-Riegel

aus heimischen Lärchenholz, natur unbehandelt

[: Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält

im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina! ],

seitliche Rahmenhölzer des Flügels zur Aufnahme

der Bänder und der Schließvorrichtung verstärkt,

senkrechte Breitlatten 9 cm breit und 2,5 cm stark,

oben mit geschliffenem Rundkopf,

vierseitig gehobelt und gefast, Latten im

Abstand von 4-5 cm auf dem Z-Riegel

mit Edelstahlschrauben V2A befestigt,

Torkonstruktion mit stabilen, feuerverzinkten

Langbändern und verstellbaren Kloben

[: Beschlagteile feuerverzinkt, Schrauben verzinkt. ],

**Variante 1:**

Verriegelung mit verzinktem Überwurfriegel

[ Schließung ist mit einem bauseitigen

Vorhängeschloss möglich. ],

Mittelverriegelung mit feuerverzinktem Bodenriegel

und verzinktem Fußeisen,

**Variante 2:**

Verriegelung mit zweitourigem Einsteckschloss,

Aluminium Langschild, Aluminium Drückergarnitur

und Nirosta-Schließblech, vorbereitet für

bauseitigen Profilzylinder,

Mittelverriegelung mit feuerverzinktem Bodenriegel

und verzinktem Fußeisen,

Systempfosten 12 x 12 cm aus Lärchenholz mit

integriertem Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl

70/70 x 8 mm, in Ortsbeton versetzt,

Ausführungsvariante mit Aluminium-Pyramidenkappe,

gefrästem Pyramidenkopf oder gefrästem Rundkopf

**[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die**

**gewünschte Ausführungsvariante an. ]**

Systempfosten 15 x 15 cm aus Lärchenholz mit

integriertem Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl

100/100 x 11 mm, in Ortsbeton versetzt,

Ausführungsvariante mit Aluminium-Pyramidenkappe,

gefrästem Pyramidenkopf oder gefrästem Rundkopf

**[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die**

**gewünschte Ausführungsvariante an. ]**

Liefernachweis:

die zaunfabrik-natur, fon +49 [0]7641-9351868,

fax 9351867, [www.zaunfabrik-natur.de](http://www.zaunfabrik-natur.de),

kontakt@zaunfabrik-natur.de

\_ \_ \_ Stück Aufpreis für Profilzylinder normalschließend, \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

mit drei Schlüsseln

**Standardabmessungen für Zaunelemente, Breitlattenzaun mit Rundkopf „Bl:rk“,**

**System- und T-Stahl-Pfosten sowie Tür- und Torrahmen!**

**[: Sonderhöhen 48, 173, 198 cm und Sonderbreiten bis maximal 230 cm sind möglich. Zwischenbreiten können durch das Kürzen der Elemente vor Ort hergestellt werden.**

**Auf Wunsch erhalten Sie die Zaunelemente auch ohne Kopffangstelle, d.h. der Abstand zwischen Oberkante Querriegel und Oberkante Latte beträgt max. 4 cm. ]**

**Zaunelemente „Bl:rk“**

Höhen [cm] 60 68 78 98 123 148

Breiten [cm] 200 [max. 230]

**Systempfosten mit integriertem T-Stahl**

Abmessung [cm] 09 x 09 12 x 12 15 x 15

T-Stahl [mm] 50/5 60/6 70/7 100/11

Bodenplatten [mm] 100 x 150 100 x 200

Längen [cm] 68 76 86 108 131 156

**T-Stahl-Pfosten**

Abmessung [mm] 40/5 50/6 60/7 70/8

Bodenplatten [mm] 100 x 150 100 x 200

Längen [cm] 100 130 160 200

**Türrahmen**

Höhen [cm] 68 78 98 123 148

Breiten [cm] 100 120

**Torrahmen**

Höhen [cm] 68 78 98 123 148

Breiten [cm] 2 x 150 2 x 175 2 x 200

Eine Tabelle mit den empfohlenen Pfostendimensionen für unsere Zaunelemente sowie die entsprechenden Türen und Tore finden Sie unter [www.zaunfabrik-natur.de](http://www.zaunfabrik-natur.de) – planerinfos!

Gerne senden wir Ihnen unsere aktuelle Preisliste und erstellen Ihnen nach telefonischer Detailklärung ein individuelles Leistungsverzeichnis für Ihr aktuelles Projekt!

05-2018